

	
关于举办2023年威海市
测量职业技能竞赛的通知

各区市总工会，国家级开发区总工会，综保区总工会，南海新区总工会，市产业工会，市直有关单位工会：
为大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，进一步加强建筑施工行业测量人员职业能力建设，市总工会决定举办全市测量职业技能竞赛。现将有关事项通知如下：
一、竞赛时间地点
拟定于2023年8月底或9月初举办，具体时间和地点另行通知。
二、参赛对象和组队要求
参赛对象：威海市建筑施工行业从事测量职业（工种）或相关专业工作的企业职工。已获得山东省技术能手称号的人员，不得以选手身份参赛。
组队要求：每家企业可组织一支代表队参加比赛。参赛队不得跨单位组队，每个代表队由3名选手、1名领队组成。
三、竞赛内容
竞赛由理论考试和实际操作两部分组成，理论知识考核占30%，技能操作考核占70%，两部分相加为个人总成绩。竞赛名次按个人总成绩高低排定，总成绩相同者，按照实际操作技能成绩高者名次列前，实际操作技能成绩也相同时，按照比赛完成时间短者名次列前。
理论考试通过现场笔试形式进行，技能操作包含水准测量、平面控制测量，基础分值均为100分。
四、竞赛组织
此次竞赛由市总工会主办，经济技术开发区总工会、中建筑港集团有限公司承办。为做好竞赛的各项组织工作，成立竞赛组委会，统筹竞赛组织工作，组委会下设办公室，具体负责竞赛的组织实施。
组委会办公室联系人：夏怀城，联系电话：15638216481。
五、报名方式
请各单位于2023年8月20日前，将《威海市测量职业技能竞赛报名表》（附件3），通过电子邮箱（1796537881@qq.com），报竞赛组委会办公室。
[bookmark: _GoBack]六、奖项设置
（一）竞赛设个人奖6名，颁发获奖证书。获得比赛第1名的选手，由市总工会授予“威海市金牌职工”称号。
（二）比赛设团体奖3个，授予团体总分前三名的代表队所在单位，按团体成绩进行排序，设“团体总分第一名”、“团体总分第二名”和“团体总分第三名”各1个。
各参赛单位对本次职业技能竞赛成绩优异的选手，可结合本单位的情况，另行拟定奖励办法。
七、其他
（一）比赛方案及评分细则详见附件1。
    （二）本次竞赛不收取任何费用，提供免费工作午餐。


附件：1.比赛方案及评分细则
            2.比赛成绩统计表
3.威海市测量职业技能竞赛报名表



威海市总工会
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附件1
比赛方案及评分细则

一、参赛范围
报名参赛队伍。
二、大赛内容
（一）理论考试
1.考试内容：
本次笔试考试内容选取《工程测量标准》(GB 50026-2020)中的理论基础知识和日常生产所需相关专业测量技术知识，由组织部门编制工程测量综合考试题。
2.试卷组成：
单选题15道，3分/道；
多选题5道，4分/道；
判断题10道，2分/道；
计算题1道，15分/道。
3.考试组织实施：
（1）考试时长45分钟，闭卷考试；
（2）考试日期为技能比武当天，地点为技能比武参赛现场；
（3）考试人员为参赛各团队所有人员，各团队笔试最终成绩为各团队所有成员笔试成绩的平均值。
（二）实操比赛
水准测量、平面控制测量。
三、命题方式及评分依据
（一）命题方式：结合施工行业生产实践，以施工现场专业测量人员所必备的知识和技能要求为基础，赛前由评审组封闭命题，制定标准答案；比赛现场发放比赛用数据和各种记录、计算表格。
（二）评分依据：《工程测量标准》（GB50026-2020）为主要依据，从工程测量实际操作的方法、步骤、数据记录、数据处理、测量成果的精度等方面考核参赛选手的基本技能，以及工程施工过程中分析和解决工程测量实际问题的能力。各比武项目均从外业观测、测量过程、内业计算、测量精度和测量时间等方面进行评分。
四、比赛仪器设备
（一）全站仪及配套工具：由组委会统一提供2套全站仪，全站仪标称精度为测角2″、测距2mm+2ppm；每套全站仪配套脚架2个、对点基座及反射棱镜各2个等。
（二）水准仪DSZ3水准仪2台、3米木尺1套、尺垫等。
（三）计算工具：选手自带科学计算器用于现场内业计算，不允许编程计算。
五、观测要求
（一）水准测量
参赛小组在规定的时间内，独立完成指定由3-5点组成的闭合水准路线测量，其中一个点为已知高程点，另外2-4个点为待测高程点；按四等水准测量的要求进行外业观测，并现场按测站数进行误差分配、完成内业计算。
（二）平面控制测量
参赛小组在规定的时间内，独立完成指定由4点组成的四边形水平角测量；按一级导线测量的要求进行外业观测，每个角观测两个测回，测量前视水平距离，根据统一表格规范记录并完成水平角和指标差计算，计算角度闭合差和进行精度评定，不进行平差计算。
六、场地安排
根据比武内容分为水准组和导线组。
导线组分为导线A组、导线B组两组同时进行，水准组为一组依次进行。
赛区布置详见下图：
控制点布置及施测路线平面示意图




注：场地和控制点位布置图待确定后补充完善。
七、施测组织流程和计分要求
（一）确定参赛顺序
在开始比赛前由各参赛组选出一名代表以抽签的方式确定比赛顺序。由于场地赛分为导线两组、水准一组，首先确定导线组参赛顺序。水准组由抽签正序第三组开始参赛。如一组选手导线和水准顺序冲突，请服从现场裁判组安排进行参赛。
（二）计时标准
各参赛选手根据确定的参赛顺序提前做好准备。前、后视和观测站人员在始发点集合，做好准备后由裁判员宣布开始命令，并开始计时。参赛选手完成全部观测任务后，前、后视和观测站人员全部回到始发点后，以主测手向裁判发出完成示意后结束外业计时。同时内业计算计时开始，参赛选手要在规定的时间内完成内业计算，最后以上交裁判员原始记录和计算成果的时间为结束时间。
（三）各组施测流程（请参照控制点布置图）
1.导线组
导线组：导线A组、B组分别观测四个控制点的内角。两组起始路线分别从A1、B1点始发，测量内角和前视距离并作好记录。外业观测时间以45分钟为限，超出时间部分按每分钟0.5分扣分。完成外业观测后，请立即开始内业计算，时间以20分钟为限。超出部分按每分钟1分扣分。
2.水准组
水准组施测路线从BM1点始发按顺时针方向前进经过Z1、Z2、Z3回到BM1完成闭合。外业观测时间以20分钟为限，超出时间部分按每分钟1分扣分。完成外业观测后，请立即开始内业计算，时间以20分钟为限。超出部分按每分钟1分扣分。
以上各单项比武精度和观测规范评定都有具体计分标准（详见附件：测量实操部分技术要求和计分标准）
八、内业计算要求
（一）导线内业计算要求计算出角度闭合差，不进行平差计算。
（二）水准要求计算出高程闭合差，容许闭合差，并进行平差计算。
九、经典测量实操部分技术要求和计分标准
（一）水准仪操作
1.任务描述：
DS3光学水准仪操作：完成指定水准测量任务；用变仪高法，要求测出并计算两点的高差及两个待定点的高程。包括外业观测、记录及计算全过程。采用现场实际操作方式考核，时间为 20 分钟，总分为100分。
2.技术要求：
观测等级：四等。
测站观测采用双面水准尺，观测顺序为：后-前-前-后。
最大视线长度：75米，
前后视距差：3米，
前后视距累计差：6米。
每千米高差中误差全中误差+6mm
附和或环线闭合差：+12√L
（二）全站仪操作
1.任务描述：
用全站仪观测四边形的四个内角，每个内角均观测二个测回，并完成必要的记录和计算，求出四边形闭合差；进行精度评定后，进行角度平差。采用现场实际操作方式考核，时间为 45 分钟，总分为100分。
2.技术要求：
观测等级：一级
仪器2″级
测回数：2测回
测角中误差+5″
一测回内2C互差:18″
方位角闭合差+10√n″
十、比赛成果
参赛选手在比赛结束时须递交以下文件：
	比赛内容
	参赛队应提交的文件

	全站仪操作
	水平角测量记录计算表

	DS3光学水准仪操作
	水准测量记录、计算表


十一、比赛规则
1.进行仪器操作时，各队伍独立完成观测、数据记录与计算；施测结束立即把表格（观测与计算成果）交给裁判员。
2.参赛选手观测记录数据须是原始的真实数据，要求采用统一的记录、计算表格，要求采用钢笔或圆珠笔记录原始观测数据。测量数据的记录必须按规范要求填写不得篡改，否则成果无效。
3.从参赛选手听到裁判发出开始口令开始计时，参赛者完成内容后应立即报告，计时结束。
4.参赛选手技能操作（该单项）迟到10分钟者，该项目比赛以弃权处理。
十二、评分方法与标准
（一）评分方法：
1.成绩评定由本项目比赛裁判组负责。
2.技能比赛各单项权重：水准测量占40%，导线测量占60%。
3.技能操作成绩由2个单项比赛成绩按各单项权重相加组成。各单项技能比赛成绩由裁判员根据选手的现场实际操作结果，按技能操作评分标准进行客观评判。技能比赛速度计时（成绩）：根据现场裁判员记录的比赛完成（结束）时间进行评分。
（二）评分标准
1．全站仪操作
评分标准见下表：
边角测量评分表
参赛者编号：                       总用时：分秒
开始：时分秒                        结束：时分秒       
	内 容
	评 分 标 准
	次（站）数
	扣分

	操 作

规范性

（20分）

扣完为止
	对中误差大于2mm，一次扣2分
	
	　

	
	水准管气泡整平偏差大于2格，一次扣2分
	
	　

	
	每测站起始观测应从盘左开始，违反扣2分
	
	　

	
	脚架架设不稳定或有碰动1次扣1分
	
	　

	
	照准目标顺序应按规定进行，违反扣1分
	
	　

	
	仪器2米内无人看管或结束未装箱归位，一次扣1分
	
	

	
	迁站时仪器未装箱，一次扣3分
	
	　

	
	每个测站应按规定编号进行观测和记录，违反一次扣2分
	
	

	
	阻挡或妨碍其他队观测，一次扣4分
	
	

	
	换站时不按规定路线行进，一次扣2分
	
	

	
	观测过程中有其它明显不安全现象一次扣1分
	
	　

	记 录
规范性
（20分）
扣完为止
	转抄成果；厘米和毫米及秒改动；涂改、就字改字；连环涂改；用橡皮擦、刀刮；观测与计算数据不一致，一处扣5分
	
	

	
	每测站记录表格没有填写完整，扣2分
	
	

	
	记录、计算的占位“0”、“±”填写，违反一处扣0.5分
	
	

	
	以上之外的违规情况，酌情扣分，一次扣1-3分
	
	

	成果精度
（50分）
扣完为止
	水平角上下半测回较差＞30″，一次扣20分；上下半测回较差12″～30″,一次扣5分；＜12″不扣分
	
	

	
	闭合差计算错误或＞40″扣30分，方位角闭合差在20″～30″扣5分，＜20″不扣分
	
	　

	时  间
（10）分

	规定时间 45 分钟，提前1分钟加0.5分，最多加10分；
超时每超一分钟扣0.5分。
	
	

	说明：                                                             合计扣分
得 分


裁判签名：                日期：         年     月    


2．DS3光学水准仪操作
评分标准见下表：
水准测量评分表
参赛者编号：                       总用时：分秒
开始：时分秒                        结束：时分秒       
	内 容
	评 分 标 准
	次（站）数
	扣分

	操 作

规范性

（20分）

扣完为止
	照准目标顺序应按规定进行，违反扣2分
	
	　

	
	脚架架设不稳定或有碰动（骑马观测）1次扣1分
	
	　

	
	仪器2米内无人看管或结束未装箱归位，一次扣1分
	
	　

	
	每个测站应按规定编号进行观测和记录，违反一次扣4分
	
	　

	
	阻挡或妨碍其他队观测，一次扣4分
	
	　

	
	换站时不按规定路线行进，一次扣2分
	
	

	
	观测过程中有其它明显不安全现象一次扣1分
	
	

	记 录
规范性
（20分）
扣完为止
	转抄成果；厘米和毫米及秒改动；涂改、就字改字；连环涂改；用橡皮擦、刀刮；观测与计算数据不一致，一处扣5分
	
	

	
	每测站记录表格没有填写完整，扣3分
	
	

	
	记录、计算的占位“0”、“±”填写，违反一处扣0.5分
	
	

	
	以上之外的违规情况，酌情扣分，一次扣1-3分
	
	

	成果精度
（50分）
扣完为止
	前后视距差超限3米，一次扣2分，累计差超限6米，扣5分。
	
	

	
	基辅分划或红黑面读数互差大于2mm，一次扣1分；基辅分划或红黑面高差之差大于3mm，一次扣2分。
	
	

	
	视线长度超限一次扣2分；
	
	

	
	附和或环线闭合差超限，扣20分；
	
	

	
	每千米高差中误差全中误差大于6mm扣10分
	
	

	时  间
（10）分

	标准操作时间内完成任务，不扣时间分，提前或超过标准时间的部分，均以一分钟为一个时间单位，每提前一个时间单位加0.5分；每增加一个时间单位扣0.5分；总时间以 20 分钟为限
	
	

	说明：                                                                合计扣分


得 分


裁判签名：                日期：         年    
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附件2
比赛成绩统计表
	序号
	团队名称
	理论得分
	实操得分
	最终得分
	排名
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	


评委签字：



附件3
威海市测量职业技能竞赛报名表
参赛单位全称（盖章）：                                                     年  月  日
	序号
	参赛选手姓名
	身份证号
	联系方式
	所在单位
	团队名称
	是否领队

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



参赛单位联系人：                                      联系电话（手机）：

